Grundregler for betjening af kondensaffugtere

 Disse enheder er egnet til lufttørring i lukkede rum ( vinduer og døre skal være lukkede)
 Man bør overholde en minimal afstand fra vægge ( cirka 0.2 – 0.5 m)
 Ved at placere affugteren i midten af rummet øges dens effektivitet.
 Affugteren bør ikke placeres tæt ved en varmekilde
 Læg aldrig tøj på affugteren
 Luftindgang og luftafgang bør aldrig tildækkes
 Brug affugteren kun i den temperaturomfang, som er beskrevet
 i betjeningsvejledningen
 Det anbefales, at oplagring og transport udføres i en oprejst position
 Det er umuligt at opnå de korrekte luftparametre under 5°C
 Affugterens ydelsesniveau kan forhøjes ved at anvende en elektrisk luftvarmer eller
 elektrisk gasvarmer
 Affugterens ydelsesniveau kan også øges, ved at stille en blæser i samme rum