**REMS CamScope Quick-Guide**

* Sæt batterierne i håndtaget og tænd skærm og håndtag
* Indsæt kameraslange og evt. forlænger i håndtag
* **<OK>** starter/stopper optagelse af video eller still-billede
* **<Pil op>** skifter mellem still-billede og videooptagelse
* **<Pil ned>** skifter mellem sendekanaler, det **skal** være indstillet til kanal 4 (CH 4) for at det virker
* Håndtagets drejekontakt indstiller lysstyrke
* **<=>** giver adgang til menu hvor gennemsyn af billeder og film er muligt
* Sluk skærm ved at holde tænd-sluk knap inde i 2 sekunder og håndtag ved at dreje på drejekontakt

**Vigtigt: Vær opmærksom at kameraslangens stik ikke beskadiges ved indsættelse i håndtag og at slangen ikke knækkes – min. indvendig radius på slange = 11 cm, svarende til pladsholderen i kufferten.**

Optagelser gemmes på microSD kort i skærmen og kan overføres til PC via SD-adapter eller USB-kabel. Videooptagelser stopper automatisk efter 30 min. og gemmes på kortet.

**Stykliste**

* 1 skærm (= optageenhed og modtager) m. indbygget Li-ion genopl.-batt.
* 1 kamerahåndtag (= sender) m. 4 stk AA-batterier, ikke genopladelige
* 1 kameraslange 0,9 m
* 1 forlænger 0,9 m
* 1 lader til skærm
* 1 microSD-kort 2 GB
* 1 microSD-SD adapter
* 1 usb-kabel
* 1 video kabel
* 1 manual

Tilbehør til påmontering på kamerahoved

* 1 magnet
* 1 krog
* 1 spejl